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Radiolink 2.4GHz 4CHピストルグリッププロポセットRC4GSをご購入いただき、誠にありがとうございます。RC4GS V2は4チャンネル送信機と、R6FGジャイロ内蔵、高圧サーボ対応の受信機で稼働します。
[bookmark: _Toc45631387]RC4GS V2送信機の概要
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送信機画面表示 
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機能一覧
	言語選択
	モデルの選択

	エンドポイント (EPA)
	ステアリングカーブ(STEXP)

	ステアリングスピード(STSPD)
	スロットルカーブ (THEXP)

	スロットルスピード (THSPD)
	A.B.S.機能 (A.B.S.)

	スロットルアクセレーション (ACCEL)
	アイドルアップ (IDLUP)

	サブトリム (SUBTR)
	サーボリバース機能 (REV)

	ヂュアルレート (D/R)
	ブレーキレート機能 (ATL)

	プログラムミキシング (PMIX)
※PMIX01、PMIX02を含む
	予備チャンネル (AUX-CH)

	モデルネーム (NAME)
	ローバッテリー警告(ALARM)

	ジャイロ感度(GYRO)
	フェイルセーフ(F/S)

	IDシード
	リセット機能 (RESET)


※各機能の詳細について、「RC4GS R/C プロポセット取扱説明書(V2対応)」をご参照ください。
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R6FG受信機
RC4GSのプロポセットには、ジャイロ機能付きのR6FG 2.4GHz 7チャンネル受信機が標準に付属しております。
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以下の手順で、送信機と受信機のバインディングを行います。
1． 送信機と受信機を30-50cmの距離に置く
2． 送信機と受信機の電源をONにする
3． R6FGにあるバインディングボタンを1秒以上長押し→離して、受信機のLEDライトが点滅→常に点灯になれば、バインディング完了となります。
受信機の動作モード
通常の動作モードが緑のLEDが点灯します。ジャイロ機能が動作しない。
ジャイロモードが動作する時に緑と赤のLEDが同時に点灯します。

ジャイロ機能のON/OFFの切替えるには、バインディングボタンを、1秒以内に素早く3回連続押します。
LEDライトの赤になれば、ジャイロ機能がONになっています。

ジャイロの詳しい設定方法について、「RC4GS R/C プロポセット取扱説明書(V2対応)」をご参照ください。
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　　　Facebook　　　　　　　　　　happinesa hobby



5

image3.png
ID>—ROEFIID G S- — EFI(REW)DOEE
| ST H—T-—H U — xervsmmon

Lt —




image4.png




image5.png




image6.png
TETF— Signal
vcc
GND

CH1(z57u>%)

(
3 CH2(zav L)
AT IR (GYRO Inside) L o &1 CH3(AUX)
2.4%u: by CH4(AUX)
o m R i 4.8-10V/DC s CH5(AUX)
A >F« >JLED(#F) pot CHE(AUX)

S OHHELED()




image7.png




image8.png




image1.jpg
RC4GS V2 JOfRtwv bk
DA4vIOHAR

happinesea hobby#iIfE

RadioLink-

RC Solution

Radiolink @ BAEBRY =21 7)L





image2.png
FyEI—
PPV ZANSI—R
2Oy RLRUA

CHILRUA

ZFPUSIAAN
ZFFUSTRUL
RE(CH3/CHa)

SWD(> 754 )L F-CH3/CHa)

s~
FYFIV—FRB)

RU2—AL/—
(VR)(CH3/CHa)
V—5—k—h
209 R RS-
BERAYF

Iv2




